La redirection

Christophe Deleuze

Workshop du 11 décembre 2002

ActiVia Networks

La redirection – p.1/6

À quoi ça sert

• “rediriger” un client vers un serveur “surrogate”

• prise de décision

• transmission de la décision

La redirection – p.2/6

Transmission : le DNS

• URL contient un “nom de domaine” • ce nom doit être

résolu en adresse • serveur DNS

(Domain Name System)

• serveur CDN dispo

• réponse dépend du demandeur

La redirection – p.3/6

Transmission : le DNS

• URL contient un “nom de domaine” • ce nom doit être

résolu en adresse • serveur DNS

(Domain Name System)

• serveur CDN dispo

• réponse dépend du demandeur

La redirection – p.3/6

Transmission : le DNS

• URL contient un “nom de domaine” • ce nom doit être

résolu en adresse • serveur DNS

(Domain Name System)

• serveur CDN dispo

• réponse dépend du demandeur

La redirection – p.3/6

Prise de décision

• pop (agrégats de

clients) • cluster de surrogates • charge des services de chaque cluster • mesure de la distance (probe) cluster pop • association

(pop, service) cluster

La redirection – p.4/6

et les autres

capfinder DNS + prise de décision – Christophe/Khaled Prober mesure distance – Delphine/Khaled Pinger mesure charge – Éric Local Content Router équilibrage de charge entre surrogates

co-localisés – Éric

Content Router routage interne – Éric/Marc ASinfo ... – Delphine Activiazer pffff... – Jérémy A-comet localisation des clients – Khaled/Khaled/Laurent

La redirection – p.5/6

En résumé

La redirection – p.6/6

En résumé

La redirection – p.6/6